附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校安徽林业职业技术学院东校区八月零星维修项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

2、本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

1. 货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **项目** | **位置** | **描述** | **单位** | **工程量** | **报价单价** | **合计** |
| 1 | | 卫生间隔断拆除、新装 | 教学楼2-5层卫生间 | 1、原卫生间隔断拆除，垃圾外运； 2、安装抗倍特板，厚度为1.6cm； 3、五金配件材质为不锈钢； 4、隔断板拐角处双面安装不锈钢链接件； | 蹲位 | 35 |  |  |
| 2 | | 教学楼茶艺室安装不锈钢水池及上下水 | 205教室走廊 | 1、进水管从泵房后面PPR主管，接至2楼茶艺室，φ为6分PPR水管，水管外要套防冻保湿棉，品牌：联塑等同规格品牌。 2、304不锈钢水槽一套（单槽）； 3、龙头为不锈钢抽拉式水龙头； 4、水管长度约30m，以实测为准，供应商自行现场堪测； 5、供应商自行考虑下水； 6、脚手架及施工难度自行考虑。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | | 乒乓球台拆除（砖混结构） | 宿舍楼南侧 | 1、原砖砌、混凝土乒乓球桌拆除； 2、球台拆除后，底部有坑凹不平，均要用水泥砂浆混凝土补平。 3、建筑垃圾清运 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | | 加装钢丝网（防止乒乓球进操场里面） | 宿舍楼南侧面操场 | 1、护栏钢丝网（镀锌）高度2m，长度约54m，网孔间距≤3.5cm，约108m² 2、钢丝网上下用横向3cm镀锌扁铁固定，竖向距离约为3cm长加固一根扁铁（自攻螺丝固定）； 3、钢丝网上口用双面扁铁将钢丝网夹紧，用螺丝固定，钢丝网下口扁铁膨胀螺丝固定 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | | 加装挑臂路灯 | 宿舍楼及教学楼 | 1、宿舍楼加装四套；教学楼北大门加装一套；教学楼南侧三楼外走道加装一套； 2、挑臂路灯品牌同宿舍楼现有挑臂灯一致；式样同宿舍楼挑臂灯一致； 3、定时器，25A漏电断路器，均安装在不锈钢室外配电箱内；品牌：正泰、德力西、公牛等同规格品牌； 4、脚手架等自行堪察现场。 | 套 | 6 |  |  |
| 6 | | 挑臂灯拆、移、安装 | 宿舍楼 | 1、原挑臂灯拆、移后重新安装； 2、拆移后安装在学校指定位置（包含所有主材及辅材）。 3、脚手架等自行勘察现场。 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | | 加装挑臂灯电线电缆 | 宿舍楼及教学楼 | 1、4平方三芯长度约125m电缆线，品牌：绿宝国标线等同规格品牌； 2、电缆线管为KPT镀锌铁管，长度满足线缆铺设需求； 3、包含所有辅材及配件； 4、安装P30不锈钢室外电箱 4、施工难度、脚手架、机械费及人工费等自行堪察现场。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | | 草坪灯及路灯维修 | 教学楼周围 | 1、草坪灯不亮，均要全部排查线路故障、灯座、灯头及灯泡等，维修后均要全部正常使用； 2、教学楼南侧10盏； 3、教学楼北侧、东侧19盏； 4、排查草坪灯故障时，开挖地面更换电缆电线及灯具等均包含在内（如需）；品牌：绿宝国标线等同规格品牌；  5、更换校园内高杆路灯灯头3套，样式规格型号大小与原灯头一致； 6、原草坪灯配电箱电源线进线取电改到教学楼4楼电箱。 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | | 原线盒盖板损坏 | 教学楼走道 | 1、教学楼1-6层原线盒盖板损坏，均更换新盖板或封实堵平。 2、数量约18个（以实际数量为准）。 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | | 教室后展板拆除 | 教学楼 | 1、原教室后展板拆除； 2、批外墙腻子找平修复2遍； 3、粉刷外墙乳胶漆粉刷2遍； 4、乳胶漆品牌：立邦、三棵树、紫荆花等同规格品牌； 5、甲方采购黑板，免费安装；（如需） | 块 | 10 |  |  |
| 11 | | 梯扶翻新 | 教学楼（东西边楼梯1-6楼） | 1、木扶手、补腻子二遍砂纸打磨平整，刷漆二遍（颜色与原颜色基本一致）； 2、扶手钢筋除锈打磨,防锈漆刷二遍（颜色与原颜色基本一致）； | m | 138 |  |  |
| 12 | | 宿舍楼卫生间、洗澡间墙面、走廊洗衣机上方 | 209墙面 | 1、铲除墙面破损处  2、批外墙腻子找平修复2遍； 3、粉刷外墙乳胶漆粉刷2遍； 4、乳胶漆品牌：立邦、三棵树、紫荆花等同规格品牌； 5、垃圾清理外运； | ㎡ | 30 |  |  |
| 201墙顶 |
| 111墙面 |
| 走廊洗衣机上方 |
| 13 | | 宿舍洗澡间门槛石两侧墙壁漏水发霉 | 201等10间宿舍 | 1、铲除至砖面,从地面开始不少于60CM; 2、粉刷水泥基渗透结晶型防水涂料，厚度3-5MM； 3、涂刷聚脲外墙防水涂料二遍； 4、批外墙腻子找平修复2遍； 5、粉刷外墙乳胶漆粉刷2遍； 6、乳胶漆品牌：立邦、三棵树、紫荆花等同规格品牌；防水涂料万雄等同规格品牌； 7、垃圾清理外运； | 间 | 10 |  |  |
| 14 | | 宿舍楼卫生间顶部漏水 | 宿舍楼201卫生间 | 1、拆除原卫生间蹲便器； 2、蹲便器拆除后，垃圾清理干净，用堵漏王涂刷二遍； 3：专业堵漏防水涂料涂刷二遍， 4、安装全瓷蹲便器，蹲便器底部用水泥砂浆垫实； 5、地砖损坏的要修复； | 间 | 10 |  |  |
| 宿舍楼216卫生间 |
| 宿舍楼203卫生间 |
| 宿舍楼106卫生间 |
| 宿舍楼110卫生间 |
| 宿舍楼111卫生间 |
| 宿舍楼114卫生间 |
| 宿舍楼116卫生间 |
| 宿舍楼117卫生间 |
| 宿舍楼118卫生间 |
| 15 | | 宿舍楼洗澡间顶部漏水 | 宿舍楼211浴室 | 1、原地板砖及缝隙均清理干净，用水冲洗； 2、用地砖专业防水材料涂刷三遍。 3、闭水试验。 | 间 | 8 |  |  |
| 宿舍楼207浴室 |
| 宿舍楼206浴室 |
| 宿舍楼220浴室 |
| 宿舍楼110浴室 |
| 宿舍楼111浴室 |
| 宿舍楼114浴室 |
| 宿舍楼201浴室 |
| 16 | | 卫生间顶墙粉刷 | 教学楼 | 1、每间卫生间维修面积约12㎡，共十间； 2、损坏处铲除， 3、批外墙腻子找平修复2遍； 4、粉刷外墙乳胶漆粉刷2遍； 5、乳胶漆品牌：立邦、三棵树、紫荆花等同规格品牌； | ㎡ | 120 |  |  |
| 17 | | 东西楼梯间墙顶面粉刷 | 教学楼 | 1、1-6楼（含6楼往楼顶去的通道）东西两边楼梯间墙、顶面及斜坡面等破损处铲除； 2、批外墙腻子找平修复2遍； 3、粉刷外墙乳胶漆粉刷2遍； 4、乳胶漆品牌：立邦、三棵树、紫荆花等同规格品牌； | ㎡ | 180 |  |  |
| 18 | | 教学楼与辅楼之间过道顶、1楼、2楼，修补粉刷1楼两个大门外门头顶部 | 教学楼 | 1.天棚面层铲除； 2.批外墙腻子找平修复2遍； 3.粉刷外墙乳胶漆粉刷2遍； 4.乳胶漆品牌：立邦、三棵树、紫荆花等同规格品牌； | ㎡ | 130 |  |  |
| 19 | | 增加空调主电缆线 | 食堂大厅南侧 | 1、Φ10m²主3+2电缆线约38米；品牌：绿宝国标线等同规格品牌； 2、6位P30电箱2个； 3、3P三相四线带漏电保护空开32A；品牌：正泰、德力西、公牛等同规格品牌； | 项 | 1 |  |  |
| 20 | | 地面开沟 | 学生宿舍大门前 | 1、混凝土地面开挖地沟15㎝×15 ㎝，长度约5m； 2、地沟侧面地底面，用1：2.5水泥砂浆补平，粘贴瓷砖； 3、地沟成品不锈钢盖板宽10㎝，长度：60㎝，厚度：10mm | m | 10 |  |  |
| 21 | | 保洁 | 上述工程位置 | 垃圾清运至校外；  开荒保洁； | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 预留金 | | 不可竞争费 | 1项 | 5000 | 5000 | |
| Ⅰ | 合计报价金额（小写） | | | |  | | |

备注：1、以上报价均为含税、费价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。  
2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日